Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Стоимость работ без НДС, руб.** | **Стоимость работ с НДС 18 %, руб.** |
| 1 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями автогрейдером | км обочины |  |  |
| 2 | Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый | км |  |  |
| 3 | Уборка снежных валов автогрейдером | км вала |  |  |
| 4 | Очистка дороги автогрейдером | м кв. |  |  |
| 5 | Очистка дороги от снега плугом и щеткой на базе МТЗ-80 | м кв. |  |  |
| 6 | Приготовление пескосоляной смеси соотношение 1:6 бульдозером | м куб. |  |  |
| 7 | Распределение поскосоляной смеси или фрикционных материалов на базе автомобиля КДМ | м кв. |  |  |
| 8 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения на базе автомобиля КДМ | км |  |  |
| 9 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 метров (снег) | м куб. |  |  |
| 10 | Очистка дорожных знаков от снега вручную | шт. |  |  |
| 11 | Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) | м кв. |  |  |
| 12 | Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколёсном ходу 16 т | м кв. |  |  |
| 13 | Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см | м кв. |  |  |
| 14 | Планировка автогрейдером грунтовых обочин | км прохода |  |  |
| 15 | Ремонтная планировка вручную | м кв. |  |  |
| 16 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколёсном ходу 80 л.с., ширина окашивания до 2 м | км |  |  |
| 17 | Откидывание травы на обрез вручную | м кв. |  |  |
| 18 | Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт I группы | м куб. |  |  |
| 19 | Планировка откосов насыпей автогрейдером | м кв. |  |  |
| 20 | Вырубка кустарника и подлеска вручную | га |  |  |
| 21 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | км |  |  |
| 22 | Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы | м |  |  |
| 23 | ССкашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб | м кв. |  |  |
| 24 | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа | км |  |  |
| 25 | Механизированная очистка асфальтобетонных покрытий щеткой на базе МТЗ-80 | м кв. |  |  |
| 26 | Доставка материалов к месту работы самосвалом | км |  |  |
| 27 | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную | м |  |  |
| 28 | Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков, указателей, сигнальных столбиков и тумб | шт. |  |  |
| 29 | Окраска стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков (разметка 2.4) | шт. |  |  |
| 30 | Замена стоек дорожных знаков | шт. |  |  |
| 31 | Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе | м кв. |  |  |
| 32 | Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых) | шт. |  |  |
| 33 | Наклеивание светоотражающей плёнки на сигнальные столбики | шт. |  |  |
| 34 | Очистка ограждений от грязи и пыли водой из шланга | м |  |  |
| 35 | Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6., на металлическое барьерное ограждение | м |  |  |
| 36 | Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью | м |  |  |
| 37 | Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках | м |  |  |
| 38 | Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении | шт. |  |  |
| 39 | Ямочный ремонт временных дорог | м кв. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| **ООО «МАГ Груп»**  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Житников М.С./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

 М.П. М.П.